**Darbu apjomi**

|  |
| --- |
| **Meža fakultātes auditoriju telpu renovācija** |
| Objekta adrese: Akadēmijas iela 11 |  |
|  |  |  |  |

***1.Vispārējie būvdarbi Telpa Nr 48-2 MF***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Demontāžas darbi** |  |  |
| 1 | Demontēt loga blokus ar iekšējām un ārējām palodzēm (850x2450 un 1050x2450) | Gab. | 2 |
| 2 | Demontēt kājlīstes | m | 12.6 |
| 3 | Vecās koka grīdas demontāža | m2 | 13.0 |
| 4 | Būvgružu savākšana, izvešana | m3 | 1 |
|  | **Grīdas** |  |  |
| 5 | Lāgu nostiprināšana(solis 300 mm) un OSB plātnes 20 mm biezas, ieklāšana | m2 | 13.0 |
| 6 | Lamināta ieklāšana,(Lamināta materiāls Lock Zelta Ozols 7 mm 23 kl. vai analogs) ar apakšklāju. | m2 | 13.0 |
| 7 | Grīdlīstes no ozolkoka vai oša koka, lakotas (h=8cm)montāža . | m | 12.6 |
|  | **Ailas** |  |  |
| 8 | Izgatavot un montēt koka paketlogus nodrošinot analogu dalījumu Logu apakšējā daļa verama, atgāžama ,(1050x2450) Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 5.1 |
| 9 | Iekšējās palodzes izgatavot no masīvkoka,(priede) lakotas ,izgatavošana un montāža | m | 2.20 |
| 10 | Montēt ārējās skārda palodzes ar plastizola pārklājumu krāsa brūna ,toni saskaņot ar pasūtītāju. | m | 2.20 |
| 11 | Apdarināt logailas no iekšpuses pēc logu montāžas | m2 | 3.42 |
| 12 | Nosegt loga ailē iestrādātās montāžas putas no ārpuses | m | 11.60 |
|  | **Apdares darbi** |  |  |
| 13 | Sienu mazgāšana, gruntēšana izlīdzināšana , špaktelēšana, iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana ,gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 3 reizes. Krāsa Sadolin vai analogs. | m2 | 44.1 |
| 14 | Griestu mazgāšana ,gruntēšana , izlīdzināšana, iestrādājot stiklšiedras sietu, slīpēšana, gruntēšana, un krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu tīs reizes ,,Sadolin,,vai analogu. | m2 | 13.0 |
|  | **Dažādi darbi** |  |  |
| 15 | Sastatņu noma, montāža ,demontāža | m2 | 2 |
| 16 | Būvgružu izvākšana , konteinera noma | m3 | 1.5 |

***2.Apkure***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Esošo radiatoru demontāža, skalošana vītņu galu nomaiņa noslēdzošo armatūru montāža. Radiatoru un cauruļvadu krāsošana, pēc vecās krāsas noņemšanas | Kompl. | 2 |

***3.Vēdināšana***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|  |  |
| 1 | Vecās vēdināšanas restītes demontāža | Kompl. | **1** |
| 2 | Jaunas, regulējamas vēdināšanas restītes montāža | Kompl. | 1 |

***4.Elektroapgaismošana***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Esošās apgaismošanas sistēmas un elekrovadu , kontaktu, slēdžu demontāža | Sist. | 1,0 |
| 2 | Jaunas sadales un B 16 automātu montāža | Kompl. | 1 |
| 3 | Dubulto kontaktu montāža | Gab. | 2 |
| 4 | Elektroslēdža montāža | gab. | 1 |
| 5 | Elektropalīgmateriālu un montāžas materiālu komplekts | Kompl. | 1 |
| 6 | Montēt elektroinstalāciju apgaismojumam ,vads NYY- 3x1.5 mm2, | Kompl. | 1 |
| 7 | Montēt elektroinstalāciju kontaktiem, vads NYY-3x2.5 mm2 | Kompl. | 1 |
| 8 | Apgaismes ķermeņu( dienasgaismas ) montāža nodrošinot noteikto luksu. daudzumu (ne mazāk par 300 luksiem) | Kompl. | 1 |

***6.Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1 | Montāža saskaņā ar darba uzdevumu un shēmu. | sist | 1 |